**ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО АРХИТЕКТУРНОЙ** **ГРАФИКЕ:**

- планшет (доска) для черчения под формат листа АЗ;

- рейсшина;

- два угольника с углами 45, 30, 60°;

- готовальня (или мини-набор чертежных инструментов, т.е. циркуль с карандашной вставкой для выполнения линий в карандаше, переходник для изографа/рапидографа)

- карандаши для построения, в основном, твердые - Н (Т), 2Н (2Т), для разметки композиции - НВ, В. Для заточки карандашей нужны нож и шкурка (наждачная бумага);

- ластики обычные;

- бумага чертежная («ГОСЗНАК»), плотная, крепится к планшету скотчем, липкой лентой или кнопками;

- тушь черная;

- лезвия для срезания дефектов чертежа и исправления ошибок;

- рапидографы/изографы. Для проведения вспомогательных линий используются рапидографы №0,1/0,18/0,25; для основных линий обводки - № 0,35/0,4/0,5.